Spuitgietproduct en matrijs opdracht fabricage

OPDRACHT 1

* Lossingsrichting

de lossingrichting van de helm is naar boven



* Uitstoters

4 uitstoters, binnenkant helm

* A-surface / B-surface

Binnenkant = B-surface

Buitenkant = A-surface

* Lossingshoek

Deze kunnen wij niet opmeten omdat deze bol is

* Materiaaldikte

Dunste materiaal: 1,7 mm

Dikte materiaal: 2,2 mm

* Andere methode?

Met vacuüm vormen

OPDRACHT 2

* deellijn



* Matrijs



uitstootpinnen

