**extra metaalbewerkingen**

1.

A. ja

B. balken of constructie balken

1) Plaat aanbekken tot de gewenste diameter.

2) Plaat omdraaien en andere zijde aanbekken

3) (Rond)walsen

2. Kanten breken is een bewerking waarbij alle contouren aan het product voorzien worden van een afrondradius van maximaal 2 mm.

3.

A. omvormen

B. lijnen met dieptes maken

C.

4.

Je kunt plaatwerken

Helemaal rond maken.

3 rol wals kan niet helemaal rond maken.

4 rol wals wel.

Vierrolswals heeft een

Voordeel.